# Projekt Lötstation

_Die Lötstationen wurden bereits vor einigen Jahren gebaut, das Wissen darüber ging jedoch leider verloren. Dieses Repo versucht alle Infos wieder auszugraben und das Projekt zu dokumentieren._

Die ursprüngliche Idee für diese Selbstbau-Löstation kommt von [Arduino Hannover](https://github.com/ArduinoHannover/Maiskolben) und wurde in der [Make](vorgestellt).

Der original Blog-Post zu unseren Lötstationen ist [hier](https://chaos-hip.de/post/2020/09/22_maiskolben_dht/). 

Unsere Quellcodes und die Pinzuordnung Arduino/Display ([ST7735](./ST7735.pdf)-Chip) gibt es in unserem [Git-Repo](https://github.com/makes-hacks-hip/Maiskolben_Hip_Firmware).
Die ursprüngliche Doku zur Lötstation ist im  [Chaostreff Wiki](https://wiki.chaos-hip.de/de/projekte/maiskolben).

Hier noch ein kleines [Video](./in_action.MP4) der fertigen Lötstation.

## Tasten

![Tasten](keys.png)


## Schaltplan

![Übersicht](Übersicht.JPG)


![Schaltplan](Schaltplan.JPG)



## Hardware

![Hardware1](./hardware1.JPEG)

![Hardware 2](./hardware2.JPEG)

![Hardware 3](./hardware3.JPEG)

![Hardware 4](./hardware4.JPEG)

![Hardware 5](./hardware5.JPEG)

## Löten

### Verbinden

- Lötspitze anschließen:

![Lötspitze anschließen](connect1.JPEG)

- Strom anschließen:

![Strom anschließen](connect1.JPEG)

- Warten bis die Lötstation hochgefahren ist:

![Boot 1](boot1.JPEG)

![Boot 2](boot2.JPEG)

### Betriebszustände

- Ausgeschaltet

![off](off.JPEG)

- Eingeschaltet:

![on](on.JPEG)

- Standby:

![Standby](standby.JPEG)

Viel Spaß beim Löten!

![Löten](solder.JPEG)




